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ДО 
ШУМЕН – ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ  ООД
(Бенефициент- наименование)
ЕИК 837068124
(ЕИК /Булстат на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:
“Доставка на конструктивни елементи и агрегатни системи за изработка на прототип на хибриден нископодов автобус“
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

“Доставка на конструктивни елементи и агрегатни системи за изработка на прототип на хибриден нископодов автобус“

 (наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за доставка, но задължително в рамките на срока на изпълнение на Договор BG16RFPR001-1.001-0419-C01 – до 27.09.2026 година
ВАЖНО – Срокът за доставка не може да е по-дълъг от 3 месеца!

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна  ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
ШУМЕН-ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Минимални технически и функционални характеристики

Скелетно основание 
Габаритни общи размери на конструкцията 2300/4650/3000мм.
Изработено от листова стомана с дебелина 2 mm S 460 MK EN 10140 – 2/10051 и основно точково заваряване и в защитно газова среда
Тегло макс. 425 кг.
Конструкцията да бъде подложена на безразрушителен контрол чрез минимум 2 метода – визуални и пенетрация в определени зони
Отделни детайли да се изработят от стомана S 52.3 с дебелина 10 mm.
Каналите да се изработят от стомана S 37.2
Допуска се промяна на местата за захват на отделните агрегати
Промяна на захранване и компенсационен съд и вграден филтър.

1. Страница лява на метален скелет и канали за вентилация и ел. кабели с алуминиева отливка
Височина от 2400мм до 2500мм.
Дължина от 7100мм до 7200мм.
Материал за изработка - Стомана S 52.3
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда

2. Страница дясна на метален скелет и канали за вентилация и ел. кабели с алуминиева отливка
Височина от 2400мм до 2500мм.
Дължина от 7100мм до 7200мм.
Материал за изработка - Стомана S 52.3
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда

3. Покрив на метален скелет със стъклопластова черупка и канали за вентилация и ел. инсталация, с вентилационни и аварийни изходи
Височина от 280мм до 340мм.
Дължина от 7100мм до 7200мм.
Ширина от 2100мм до 2300мм
Материал за изработка - Стомана S 52.3
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда

4. Под на каросерия с водоустойчив шперплат и противозадирно водоустойчиво покритие
Дължина от 7100мм до 7200мм.
Ширина от 2100мм до 2300мм
Материал за изработка - Стомана S 52.3
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда

5. Пътнически врати
Двойна – 1 бр.
Габарити /светъл отвор/
Височина 2200мм
Ширина 1350мм
Материал за изработка - Стомана S 52.3
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда
Единична – 1 бр.
Габарити /светъл отвор/
Височина от 1800 до 2200мм
Ширина 980мм
Материал за изработка - Стомана S 52.3
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда

6. Рампа за инвалиди
Дължина от 750мм до 800мм
Ширина 1100мм
Материал за изработка - Стомана
Дебелина на основата – 2мм.
Метод на изработка - Електроточкови заварки и Заварка в защитно-газова среда

7. Остъкление /2бр./
Височина от 1400мм до 1600мм
Дължина от 6400мм до 6600мм
Дебелина 10 mm
С лепени стъкла

8. Вътрешно обзавеждане
Седалки – 20 бр.
Тръбна арматура
Климатик с вентилационни отвори
Система за заявка на спирка, бутон “Стоп“
Информационно табло
Вътрешна облицовка, съобразно конструкцията
Вътрешно осветление и звукова сигнализация

[bookmark: _GoBack]9. Тръбна арматура и прегради
Изградени от тръби Ф 32.5 /Ф 42/ х 2 / 3, 
Стомана St 52.3 с прахово покритие
Отговарящи на Правило 102 на  UN/ECE, отнасяща се за моторни транспортни средства.

10. Електрически климатик
Източник на захранване – електрически
Въздушен поток  >4600 m³/ч
Консумация на ток  при пълна производителност ≤ 63А
Максимална работна температура 52°С

11. Охладителна система
Изградена от съществуващата с промяна  разположението на радиатора и тръби 38 – 42 / 2 mm.
Месингови и гъвкави съединения с текстилна оплетка
Обезвъздушаващи тръбопроводи Ф 8х1.5 РА 12
С монтирани бленди Ф 1.5 mm.
С монтирани обратни клапани

12. Спирачна система
Изградена съгласно изискванията на Правило 13 на  UN/ECE , отнасяща се за моторни транспортни средства.
Захранването на управлението и работата на окачването е изградено от специфични вентили позволяващи промяна на нивото на автобуса в задната част.
Въздушната система е изградена за захранване на вратите, съгласно Правило 102 на UN/ECE

13. Електровихрова спирачка забавител
Размери: 300x300x219 mm
Тегло: до 60 kg
Спирачно усилие: 30-35 kN
Свързване с карданен вал

14. Отоплител
Захранване: 24V
Гориво: дизел
Разход: < 1,5 l/h
Мощност: 16-20 kW

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Изисква се пълна гаранционна поддръжка, за срок не по – малък от 12 месеца от датата на подписване на финален приемо – предавателен протокол.
Гаранционният срок не може да бъде по- по-голям от 120 месеца!

Изисква се време за реaкция при възникнал технически проблем
Времето за реакция при възникнал технически проблем не може да бъде по-малко от 60 минути и по-голямо от 360 минути!

	


Гаранционен срок:







Време за реакция при възникнал технически проблем:
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Оборудването, предмет на процедурата, трябва да бъде съпътствано от  техническа документация.
	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).
неприложимо

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :
неприложимо
	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 
неприложимо

	
	

	Други: 
1. Предлаганото оборудване трябва да бъде ново,  неупотребявано,  заводски комплектовано,  с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера.
2. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя.
3. Техниката, предмет на доставката,  следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент.
	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките
	К-во /бр./
	Единична цена в евро

	Обща цена в евро без ДДС 

	1
	Конструктивни елементи и агрегатни системи на автобуса
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Авансово плащане – 30% / тридесет процента / от стойността на договора – до 10 (десет) дни след подписване на договора за доставка и получаване на фактура от Изпълнителя 
Финално плащане - 70% / седемдесет процента / от стойността на договора – до 10 
(десет) дни след доставка и подписване на Приемо – предавателен протокол и получаване на фактура от Изпълнителя. 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); неприложимо
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); неприложимо
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие; неприложимо




ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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