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ДО 
ШУМЕН – ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ  ООД
(Бенефициент- наименование)
ЕИК 837068124
(ЕИК /Булстат на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:
“Доставка на материали и консумативи за изработка на прототип на хибриден нископодов автобус
Обособена позиция 1: Доставка на електродвигател, инвертор, батерии с BMS, DS – DS изправител и зарядно устройство 
Обособена позиция 2: Доставка на конструктивни елементи и агрегатни системи на автобуса“
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

“Доставка на материали и консумативи за изработка на прототип на хибриден нископодов автобус
Обособена позиция 1: Доставка на електродвигател, инвертор, батерии с BMS, DS – DS изправител и зарядно устройство“
 (наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за доставка, но задължително в рамките на срока на изпълнение на Договор BG16RFPR001-1.001-0419-C01 – до 27.09.2026 година
ВАЖНО – Срокът за доставка не може да е по-дълъг от 3 месеца!

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна  ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
ШУМЕН-ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Минимални технически и функционални характеристики

1.Електрически двигател
1.1. Системна спецификация
Максимална механична изходна мощност – мин. 250 кВт
Максимален механичен изходен въртящ момент – мин. 3000 Нм
Непрекъсната механична и сходна мощност – мин. 140 кВт
Нормален работен диапазон -  0 - 3000 об/мин.
Максимална системна ефективност – мин. 94,0%
Защита от претоварване на MCU
Защита от късо съединение на микроконтролера
CAN интерфейс

1.2.Електрически спецификации:
Тягова батерия:
Работно напрежение - 300 - 750 V DC
Максимално неработно напрежение – мин.750 V DC
Максимален ток – мин. 615 A DC
Максимален непрекъснат ток – мин. 350 A DC 
Спомагателна батерия:
Работен обхват - 8 - 32 V DC
Максимално неработно напрежение – мин. 35 V DC
Максимален пусков ток - < 10  A DC

1.3. Механична спецификация на двигателя
Дължина на корпуса – макс. 550 мм
Диаметър на корпуса – макс. 520 мм
Височина на корпуса – макс. 520 мм
Тегло – макс. 250 кг.
Интерфейс за охлаждаща течност 
Защита от проникване – мин. IP67
Стандарти за удари и вибрации - GMW3172 или еквивалент

2. Спецификация на контролер /Инвертор/
Интерфейс за охлаждаща течност 
Защита от проникване – мин. IP6K9K
Стандарти за удари и вибрации - GMW3172 или еквивалент
IGBT 6 – полюсен
Работно напрежение – 300 – 800 VDC
Максимален ток –  300 ADC

3. Батерия + BMS
Батерия – литиево-йонна желязо фосфатна батерия
Максимален ток > 600 ADC
Номинален ток  > 340 ADC 
Общ капацитет не по-малко от 176 kWh
Номинално напрежение не по-малко от 650 V DS
Литиево-желязно-фосфатна клетка
Ниво на защита IP68 и IP6К9К, отговаря на изискването за потапяне във вода за 72ч. и устойчивост при проникване на прах и вода
BMS и Система за наблюдение на напрежение, температура, капацитет, ток, граници, състояние и грешни реакции към VCU. Система за наблюдение на температурата за реализиране на интелигентно управление на температурата при всякакви метеорологични условия
Гаранция на батерията – 8 години, 6000 цикъла
Софтуер за управление на BMS
 
4. DS – DS Изправител
4,0 Kw /850÷650 V/ to 24 V

5. Зарядно устройство, OBC /On Board Charger/
22 Kw 650V


	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Изисква се пълна гаранционна поддръжка, за срок не по – малък от 12 месеца от датата на подписване на финален приемо – предавателен протокол.
Гаранционният срок не може да бъде по- по-голям от 120 месеца!

Изисква се време за реaкция при възникнал технически проблем
Времето за реакция при възникнал технически проблем не може да бъде по-малко от 60 минути и по-голямо от 360 минути!

	


Гаранционен срок:







Време за реакция при възникнал технически проблем:
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Оборудването, предмет на процедурата, трябва да бъде съпътствано от  техническа документация.
	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).
неприложимо

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :
неприложимо
	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 
неприложимо

	
	

	Други: 
1. Предлаганото оборудване трябва да бъде ново,  неупотребявано,  заводски комплектовано,  с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера.
2. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя.
3. Техниката, предмет на доставката,  следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент.
	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките
	К-во /бр./
	Единична цена в евро

	Обща цена в евро без ДДС 

	1
	Електродвигател, инвертор, батерии с BMS, DS – DS изправител и зарядно устройство 
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Авансово плащане – 30% / тридесет процента / от стойността на договора – до 10 (десет) дни след подписване на договора за доставка и получаване на фактура от Изпълнителя 
Финално плащане - 70% / седемдесет процента / от стойността на договора – до 10 
(десет) дни след доставка и подписване на Приемо – предавателен протокол и получаване на фактура от Изпълнителя. 
[bookmark: _GoBack]
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); неприложимо
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); неприложимо
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие; неприложимо




ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________
(име и фамилия)

___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Проект BG16RFPR001-1.001-0419-C01 „Иновативна конверсия на дизелов автобус в хибриден“ на „Шумен - пътнически автотранспорт“ ООД по Процедура „Разработване на иновации в предприятията“ на ПКИП 2021-2027
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